Deutsch | English | Español | Nederlands | Polski | Português | Türkçe | Українська | 日本語 | 简体中文Reticulum | Empezar | Hardware | Conectar | Manual | Criptografía | Creditos | Código fuente | Donar

# Hardware soportado

Reticulum puede utilizarse en prácticamente cualquier medio que admita al menos un canal semidúplex con un rendimiento de 500 bits por segundo y una MTU de 500 bytes. Radios de datos, módems, radios LoRa, líneas seriales, TNC AX.25, modos digitales de radio-aficionados, dispositivos WiFi y Ethernet, enlaces ópticos de espacio libre y sistemas similares son ejemplos de los tipos de dispositivos físicos que puede utilizar Reticulum. Los tipos de interfaz admitidos incluyen:

- Cualquier dispositivo Ethernet
- Casi todo el hardware basado en WiFi
- LoRa utilizando RNode
- TNCs de Radio en paquetes (con o sin AX.25)
- Módems de hardware y software compatibles con KISS
- Cualquier dispositivo con puerto serial
- TCP sobre redes IP
- UDP sobre redes IP
- Programas externos a través de stdio o pipes
- Hardware personalizado a través de stdio o pipes

Para obtener información más detallada y una lista completa de los tipos de interfaz compatibles, lea los capítulos Hardware de comunicaciones e Interfaces compatibles del manual.

Reticulum también puede encapsularse sobre redes IP existentes, por lo que nada le impide utilizarlo a través de Ethernet por cable, su red WiFi local o Internet, donde funcionará igual de bien. De hecho, uno de los puntos fuertes de Reticulum es la facilidad con la que permite conectar diferentes medios en una malla autoconfigurable, resistente y encriptada, utilizando cualquier mezcla de infraestructura disponible.

Como ejemplo, se puede setear una Raspberry Pi conectada a un dispositivo LoRa, una radio en paquetes TNC y una red WiFi. Cuando las interfaces estén configuradas, Reticulum se hace cargo del resto, y cualquier dispositivo en la red se va a poder comunicar con nodos que estén en LoRa y/o radio en paquetes de la red y viceversa.

Siguiente tema: Testnet publica