Deutsch | English | Español | Nederlands | Polski | Português | Türkçe | Українська | 日本語 | 简体中文Reticulum | Початок | Обладнання | Тестова мережа | Довідник | Крипто | Кредит | Вихідний код | Донати

# Підтримуване обладнання

Reticulum можна використовувати практично через будь-який медіум, який підтримує хоча б напівдуплексний канал з пропускною здатністю 500 біт на секунду і MTU 500 байт. Прикладом фізичних пристроїв, через які можна використовувати Reticulum, є радіостанції даних, модеми, LoRa радіостанції, серійні лінії, TNC AX.25, цифрові режими аматорського радіо, WiFi та Ethernet пристрої, оптичні лінії вільного простору та подібні системи. Підтримувані типи інтерфейсів включають:

- Будь-який Ethernet пристрій
- Майже все обладнання на базі WiFi
- LoRa з використанням RNode
- TNC для пакетного радіо (з або без AX.25)
- Апаратура та програмні модеми сумісні з KISS
- Будь-який пристрій з серійним портом
- TCP через IP мережі
- UDP через IP мережі
- Зовнішні програми через stdio або канали
- Користувацьке обладнання через stdio або канали

Для більш детальної інформації та повного списку підтримуваних типів інтерфейсів, будь ласка, ознайомтесь з розділами Комунікаційне обладнання та Підтримувані інтерфейси у посібнику.

Reticulum також може бути інкапсульований через існуючі IP мережі, тому немає жодних обмежень у використанні його через дротовий Ethernet, вашу локальну WiFi мережу або Інтернет, де він працюватиме так само добре. Насправді, однією з переваг Reticulum є те, як легко він дозволяє підключати різні медіуми до самоконфігурованої, стійкої та зашифрованої мережі, використовуючи будь-яку доступну суміш доступної інфраструктури.

Наприклад, можна налаштувати Raspberry Pi, підключений до радіо LoRa, TNC для пакетного радіо та WiFi мережі. Після налаштування інтерфейсів, Reticulum подбає про решту, і будь-який пристрій у WiFi мережі зможе спілкуватися з вузлами в мережі LoRa і пакетного радіо, і навпаки.

Наступна тема: Публічний тестнет