Deutsch | English | Español | Nederlands | Polski | Português | Türkçe | Українська | 日本語 | 简体中文レチキュラム | 開始 | ハードウェア | 接続する | マニュアル | 暗号 | クレジット | ソース | 寄付

# サポートされているハードウェア

Reticulumは、少なくともハーフデュプレックスチャネルとして500ビット/秒のスループット、および500バイトのMTUをサポートできるほぼすべてのメディアで使用できます。データラジオ、モデム、LoRaラジオ、シリアルライン、AX.25 TNC、アマチュアラジオデジタルモード、WiFiおよびEthernetデバイス、フリースペース光通信リンクなど、これらはReticulumが使用できる物理デバイスの例です。サポートされるインターフェースのタイプは以下の通りです。

- 任意のEthernetデバイス
- ほぼすべてのWiFiベースのハードウェア
- RNode を使用したLoRa
- パケットラジオTNC（AX.25ありまたはなし）
- KISS互換のハードウェアおよびソフトウェアモデム
- シリアルポートを持つ任意のデバイス
- IPネットワーク上のTCP
- IPネットワーク上のUDP
- stdioまたはパイプを介した外部プログラム
- stdioまたはパイプを介したカスタムハードウェア

詳細な情報やサポートされているインターフェースタイプの完全なリストについては、Communications Hardware および Supported Interfaces マニュアルの章を参照してください。

Reticulumは既存のIPネットワーク上にカプセル化されるため、有線Ethernet、ローカルWiFiネットワーク、またはインターネットを介しても利用できます。実際、Reticulumの強みの一つは、さまざまな媒体を容易に自己設定、強固で暗号化されたメッシュに接続できるようにすることです。利用可能な基盤の組み合わせを使用して、ラズベリーパイをLoRaラジオ、パケットラジオTNC、およびWiFiネットワークに接続することができます。インターフェースが構成されると、Reticulumが残りの作業を処理し、WiFiネットワーク上の任意のデバイスがネットワークのLoRaおよびパケットラジオ側のノードと双方向に通信できます。

次のトピック: パブリックテストネット