Deutsch | English | Español | Nederlands | Polski | Português | Türkçe | Українська | 日本語 | 简体中文Reticulum | 开始使用 | 硬件要求 | 连接 | 阅读手册 | 密码学 | 致谢 | 源代码 | 支持开发

# 开始使用

开始使用 Reticulum 的第一步是看看自己想用它做什么。如果你想了解完整的细节或是参照一些例子，请参阅Reticulum 手册的快速开始部分。

## 实验性软件

请注意！ Reticulum 仍旧处于 Beta 测试阶段。虽然它目前已经工作得相当良好而且稳定，但是在系统整体的行为、隐私或安全性上仍旧可能存在致命的漏洞与缺陷。如果你已经了解可能的后果，并且感觉没问题的话，就开始使用吧！

## 社区与支持

如果你遇到了问题，又或是有些东西不工作，以下是一些寻求帮助的好地方：

- Reticulum Github 讨论区
- Reticulum Matrix 群组（`#reticulum:matrix.org`）
- Reticulum Reddit 讨论版

## 安装

安装 Reticulum 及其相关工具最简单的方式是使用 pip：

    pip install rns

安装完成后，你便可以启动任何依赖 Reticulum 运行的程序，或者是使用 rnsd 工具 将 Reticulum 作为服务运行。

如果 `pip` 在你的系统上不可用，请首先安装 `python3` 与 `python3-pip`。

首次启动时，Reticulum 会创建一个默认的配置文件。它会试着连接本地可达的 Reticulum 节点(peer)。如果其中有些节点是”传输节点(Transport Instances)“，它们便可以帮助你连接上更大范围的网络。默认的配置文件提供了几个样例，以及用于创建复杂配置的参考。

如果想了解更多将通信扩展到各个媒介(如封包无线电，LoRa、串口、基于IP的高速连接、通过UDP/TCP连接互联网等)的细节，请参阅 Reticulum 手册 的受支持的界面部分。

## 附带工具

Reticulum 附带了用于管理网络、查看状态与信息等用途的一系列工具。欲知详情，请参阅 Reticulum 手册的附带工具部分。

- 用于将 Reticulum 作为服务运行的守护进程(Daemon) `rnsd`
- 用于查看界面信息的工具 `rnstatus`
- 用于查看与更改路径表(Path Tables)的工具 `rnpath`
- 用于检查与目标连接性的诊断工具 `rnprobe`
- 让你可以简单复制文件的文件传输工具 `rncp`
- 运行程序或命令并获取输出的远程命令执行工具 `rnx`

以上提到的所有工具，包括 `rnx` 与 `rncp`，即使是通过带宽极低的链路(如 LoRa 与封包无线电)也能可靠且良好地工作。

## 使用 Reticulum 的程序

如果你想知道 Reticulum 能做什么，可以参考以下链接。

- 无需基建、加密且可自恢复的网状通讯平台 Nomad Network
- 带有图形界面、注重易用性、可在 Android、Linux 与 macOS 使用的 Sideband
- 一个分布式、抗延迟、抗干扰、基于 Reticulum 的消息传输协议 LXMF

## 依赖处理

`rns` 包默认条件下的安装需要以下依赖。几乎所有的系统与发行版都有直接可用的软件包。如果是通过 `pip` 安装，这些依赖会直接被下载安装。

- PyCA/cryptography
- netifaces
- pyserial

若你使用的是较为罕见的系统，或是有一些特殊情况，上面的依赖不一定总是能安装或是编译成功。这时，你可以使用无需额外依赖的 `rnspure` 包。请注意 `rns` 与 `rnspure`包的内容是完全一致的。唯一的区别是 `rnspure` 包没有显式要求需要安装的依赖。

不论安装 Reticulum 的手段为何，Reticulum 都会在需要且可用的情况下加载外部依赖。如果你想在一个不支持 pyserial 的系统上运行 Reticulum，使用 `rnspure` 包即可。但是此时 Reticulum 将无法使用基于串口的界面。所有其他模块仍旧会在需要时被 Reticulum 载入。

注意！ 如果你在不支持 PyCA/cryptography 的系统上使用 `rnspure` 包，请一定确保自己阅读并理解了密码学原语的相关内容。

## 性能

Reticulum 的可用性能范围非常广，但是会优先保证低带宽媒介的可用性与性能。Reticulum 的目标是提供一个 250 bps 到 1 Gbps(普通硬件条件下)的性能区间。

目前可用的性能区间是 150 bps 到 40 Mbps。更快的连接无法被充分利用。未来，Reticulum 可能会升级性能，但直到有线格式(wire format)和 API 完全稳定之前，性能的提升都不会是优先事项。

下一个主题: 硬件支持